上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平JA3003J固体液体密度测量天平秤300g/1mg 千分之一密度天平
分类：电子密度天平    更新：2026-11-02
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技术参数
	称量范围
	300g

	精度
	1mg

	密度值显示
	密度值直接显示

	适用范围
	液体和固体

	校准方式
	外部校准

	电源
	交流电

	秤盘尺寸
	60mm



产品介绍
JA3003J 电子密度天平
产品特点：
· 分析电子天平配合密度测量装置，测定密度（g/cm3）有效位数到小数点后面三位
· 密度直读，减去烦琐的计算
· 可测量固体、液体密度，标准液体密度选择
· 适用于研究院、电子产业、橡胶行业、电线电缆制造业、食品业、化妆品行业、造纸业、机械加工业、粉末冶金业、汽车工业等行业
· 适用于塑料颗粒、橡胶颗粒、塑料复合材料、树脂、金属制品、石材、石墨材料、玻璃制品、各种合金、各种化学溶液等材料的密度测试
· 显示屏防护罩，提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命
· 玻璃门运输保护锁，有效的提供天平的运输保护
· 全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性
技术参数：

	称量范围（ g）
	FA1104J 110；FA2104J 210；JA3003J 300；JA5003J 500

	可读性（ mg ）
	FA1104J 0.1；FA2104J 1

	重复性（ mg ）
	FA1104J ±0.1；FA2104J ±1

	线性（ mg ）
	FA1104J ±0.2；FA2104J ±2

	校准砝码值（ g）
	FA1104J 100；FA2104J 200；JA3003J 300；JA5003J 500

	类型
	FA1104J 外部校准

	密度测试种类
	FA1104J 固体（标准、非标、浮体）、液体（配参考铅锤块）

	被测物空气中质量（ g）
	FA1104J ≥0.25

	被测物水中受到的浮力（ g）
	FA1104J ≤-0.125

	秤盘尺寸（ mm ）
	FA1104J Φ90

	输出接口
	FA1104J RS232

	净重（ Kg ）
	FA1104J 6.8

	毛重（ Kg ）
	FA1104J 9.3

	风罩有效容积（ mm ）
	FA1104J 165x150x200（长*宽*高）

	天平外形尺寸（ mm ）
	FA1104J 365x223x338（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	FA1104J 500x310x450（长*宽*高）

	工作相对温度
	FA1104J 5℃~40℃

	相对湿度
	FA1104J ≤85%
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