上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平MP4002J/电子密度天平/400g/0.01g 百分之一 密度直读
分类：电子密度天平    更新：2026-11-02
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技术参数
	秤盘尺寸
	125mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	适用范围
	液体和固体

	密度值显示
	密度值直接显示

	精度
	10mg

	称量范围
	400g



产品介绍
MP4002J 电子密度天平
产品特点：
· 电子天平配合密度测量装置，测定密度（g/cm3）有效位数到小数点后面两位
· 密度直读，减去烦琐的计算
· 可测量固体、液体密度，标准液体密度选择
· 适用于研究院、电子产业、橡胶行业、电线电缆制造业、食品业、化妆品行业、造纸业、机械加工业、粉末冶金业、汽车工业等行业
· 适用于塑料颗粒、橡胶颗粒、塑料复合材料、树脂、金属制品、石材、石墨材料、玻璃制品、各种合金、各种化学溶液等材料的密度测试
· 全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性
技术参数：

	
	MP3002J
	MP4002J
	MP5002J

	称量范围（ g）
	300
	400
	500

	可读性（ g）
	0.01
	
	

	重复性（ g）
	±0.01
	
	

	线性（ g）
	±0.02
	
	

	标配校准砝码值（ g）
	200
	200
	500

	校准方式
	外部校准
	
	

	数据接口
	RS232
	
	

	密度测试种类
	固体（标准、非标、浮体）、液体（配参考铅锤块）
	
	

	被测物空气中质量（ g）
	≥0.25
	
	

	被测物水中受到的浮力（ g）
	≤-0.125
	
	

	净重（ Kg ）
	1.6
	
	

	毛重（ Kg ））
	1.8
	
	

	天平外形尺寸（ mm ）
	190 ×250 ×250（长*宽*高）
	
	

	包装外形尺寸（ mm ）
	560 × 300 ×210（长*宽*高）
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