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上海恒平粘度计NDJ-1
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技术参数
	样式
	机械式 转速范围(r/min)：6/12/30/60r/min

	转子规格
	1-4 粘度范围(mpa.s)：1-10(5)mpa.s



产品介绍
NDJ-1 机械式粘度计
产品特点：
· 用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与绝对粘度
· 模拟指针显示、安装简便、操作简单
技术参数：

	
	NDJ-1
	NDJ-1（0#）
	NDJ-4

	显示方式
	指针式
	
	

	转子转速（ r/min）
	6/12/30/60
	0.3/0.6/1.5/3 /6/12/30/60
	

	调速方式
	手动
	
	

	转子规格
	1、2、3、4
	0、1、2、3、4
	1、2、3、4

	测量范围（ mPa ﹒ s）
	1~ 10 5
	0.1~ 10 5
	10~2x10 6

	测量误差（牛顿液体）
	±5%
	
	

	外形尺寸（ mm）
	275*265*445
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