上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平粘度计NDJ-1(0#)
分类：粘度计    更新：2026-10-28
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技术参数
	样式
	机械式 转速范围(r/min)：6/12/30/60r/min

	转子规格
	0-4 粘度范围(mpa.s)：0.1-10(5)mpa.s



产品介绍
功能特点概述：
1、用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与jue对粘度
2、换算方便、指针显示
3、安装方便、操作简单
技术参数：

	粘度计
	NDJ-1
	NDJ-1（0#）
	NDJ-4

	显示方式
	指针式
	指针式
	指针式

	转子转速（r/min）
	6/12/30/60
	6/12/30/60
	0.3/0.6/1.5/3/ 6/12/30/60

	调速
	手动
	手动
	手动

	转子
	1、2、3、4
	0、1、2、3、4
	1、2、3、4

	测量范围 （mPa﹒s）
	1~105
	0.1~105
	10~2×106

	测量误差(牛顿液体)
	±5%
	±5%
	±5%

	外形尺寸（mm）
	275×265×445
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