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上海恒平粘度计NDJ-5S
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技术参数
	样式
	数字式 转速范围(r/min)：6/12/30/60r/min

	转子规格
	1-4 粘度范围(mpa.s)：10-10(5)mpa.s



产品介绍
NDJ-5S 数字式粘度计
产品特点：
· 用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与绝对粘度
· 智能调速、中英文界面显示
· 采用程控电机、市电频率变化不影响测量精度
· 8种转速满足不同的测量范围(NDJ-8S)
· 可测定牛顿液体绝对粘度，即动力粘度
· 宽电压适应110～240V电压
技术参数：

	
	NDJ-5S
	NDJ-8S
	SNB-1

	显示方式
	数字式
	
	

	转子转速（ r/min）
	6/12/30/60
	0.3/0.6/1.5/3 /6/12/30/60
	6/12/30/60

	转子规格
	1、2、3、4
	
	

	测量范围（ mPa ﹒ s）
	10~ 10 5
	10~2x10 6
	10~ 10 5

	测量误差（牛顿液体）
	±5%
	±2%
	

	外形尺寸（ mm）
	275*265*445
	
	




联系人：15157564050（微信同号）        网址：www.hengping.net
image1.jpg




