上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平JA50002P硬质泡沫吸水率天平/测定仪/5000g/0.01g
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技术参数
	秤盘尺寸
	158mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	精度
	10mg

	称量范围
	5100g



产品介绍
JA50002P 硬质泡沫吸水率测定仪
产品特点：
· 用于硬质泡沫吸水率测定
· 简约化、便携化泡沫吸水率测定装置
· 人性化万向轮设计方便称量操作
· 防跌落脚设计保证称量安全
· 由电子天平与泡沫吸水率装置组合而成
技术参数：

	
	JA21002P
	JA50002P

	称量范围（ g）
	2100
	5000

	可读性（ g）
	0.01
	

	重复性（ g）
	±0.01
	±0.02

	线性（ g）
	±0.02
	

	秤盘尺寸（ mm ）
	Φ158
	

	输出接口
	RS232
	

	工作相对温度
	5℃~40℃
	

	相对湿度
	≤85%
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