上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平超级恒温槽CH1015
分类：超级恒温槽    更新：2026-11-09
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技术参数
	泵流量
	8L/min

	温度波动度
	+-0.05℃

	分辨率
	0.1℃

	循环方式
	内-外 开口尺寸/槽深(mm)：215*180mm/200mm

	控温范围
	室温+5℃-95℃



产品介绍
CH1015 超级恒温槽
产品特点：
· 最新设计微电脑精密恒温控制系统；进口Pt100温度传感器
· 具有断偶保护和超温报警功能
· 温度波动度±0.05℃
· 显示分辨率0.1℃
· 泵流量8L/min； CHY系列：
· 有冷凝水管，可延伸下限温度内槽、箱体均采用优质不锈钢材料带液晶显示器，有水位报警功能，带※有可编程功能
技术参数：

	温度范围 ℃
	501 室温 +5~95；CH 1006 40~ 150；CH 1015 40~200；CH 1515 40~250；CH 2015 40~300；CH 2515 室温 +5~95

	容积（ L）
	501 20；CH 1006 6；CH 1015 15；CH 1515 15

	循环方式
	501 内、外；CH 1006 内；CH 1015 内、外

	开口尺寸（ mm ）
	501 Ф150；CH 1006 150 × 150；CH 1015 215 × 180；CH 1515 215 × 180

	槽深（ mm ）
	501 300；CH 1006 150；CH 1015 200；CH 1515 200

	功率（ w）
	501 1500；CH 1006 750；CH 1015 2100；CH 1515 2500；CH 2015 1500

	净重（ Kg ）
	501 8.5；CH 1006 7；CH 1015 12；CH 1515 16；CH 2015 12

	毛重（ Kg ）
	501 10.5；CH 1006 9；CH 1015 14；CH 1515 18；CH 2015 14

	外形尺寸（ mm )
	501 Ф300 ×490；CH 1006 210 ×370 ×400；CH 1015 320 ×430 ×480；CH 1515 520 ×300 ×480；CH 2015 320 ×430 ×480

	包装尺寸（ mm )
	501 405 ×405×590；CH 1006 275 ×435×470；CH 1015 500 ×390×580；CH 1515 600 ×380 ×600；CH 2015 500 ×390 × 580
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