上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平超级恒温槽CH1015B
分类：超级恒温槽    更新：2026-10-30
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技术参数
	泵流量
	8L/min

	温度波动度
	+-0.05℃

	分辨率
	0.1℃

	循环方式
	内-外 开口尺寸/槽深(mm)：225*180mm/200mm

	控温范围
	室温+5℃-100℃



产品介绍
zui新设计微电脑精密恒温控制系统
进口Pt100温度传感器
具有断偶保护和超温报警功能
温度波动度±0.05℃ 显示分辨率0.1℃
泵流量8L/min
内槽、箱体均采用优质不锈钢材料（CH1015B）

	温度范围(°C)
	CH1006 室温+5~95；CH1015 室温+5~95；CH1015B 室温+5~100；CH1515 40~50；CH2015 50~200；501 室温+5~95

	容积(L)
	CH1006 6；CH1015 15；CH1015B 16；CH1515 15；CH2015 15；501 20

	循环方式
	CH1006 内、外；CH1015 内、外；CH1015B 内、外；CH1515 内；CH2015 内；501 内、外

	开口尺寸(mm)
	CH1006 150×160；CH1015 255×180；CH1015B 225×200；CH1515 215×180；CH2015 215×180；501 Φ150

	槽深(mm)
	CH1006 150；CH1015 200；CH1015B 180；CH1515 200；CH2015 200；501 300

	功率(W)
	CH1006 750；CH1015 1500；CH1015B 1500；CH1515 1500；CH2015 1500；501 1500

	外形尺寸(mm)
	CH1006 210×370×400；CH1015 310×430×470；CH1015B 320×420×410；CH1515 310×430×470；CH2015 310×430×470；501 Φ300×490
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