上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平低温恒温槽DCY-0506 液晶显示
分类：低温恒温槽    更新：2026-11-12
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技术参数
	容积
	6L 开口尺寸/槽深(mm)：150*150mm/150mm

	控温范围
	-5℃-95℃



产品介绍
DCY-0506 液晶显示低温恒温槽
产品特点：
· DCY系列低温恒温槽是DC系列低温恒温槽的升级产品
· 采用最新设计的液晶显示，微电脑恒温控制系统
· 可增加通讯功能，与计算机双向通讯
· 6升搅拌泵量8 L/min ，功率900W-2000W
· 15升搅拌泵量10 L/min ，功率1500W-3500W
· 内槽与箱体均采用优质不锈钢材料，并保持了DC系列的所有优点
· 温度波动度±0.05℃，显示分辨率0.1℃
技术参数：

	温度范围 ℃
	DCY-0504 -5~95；DCY-0506 -5~95；DCY-1006 -10~95；DCY-2006 -20~95；DCY-3006 -30~95；DCY-4006 -40~95；DCY-0515 -5~95；DCY-1015 -10~95；DCY-2015 -20~95；DCY-3015 -30~95；DCY-4015 -40~95

	内胆容积（ L）
	DCY-0504 4；DCY-0506 6；DCY-1006 6

	开口尺寸（ mm）
	DCY-0504 150x150；DCY-0506 150x150；DCY-1006 215x180

	槽深（ mm）
	DCY-0504 100；DCY-0506 150；DCY-1006 200

	功率（ W）
	DCY-0504 750；DCY-0506 750；DCY-1006 1500

	净重（ Kg）
	DCY-0504 23；DCY-0506 34；DCY-1006 37；DCY-2006 43；DCY-3006 47

	毛重（ Kg）
	DCY-0504 26；DCY-0506 37；DCY-1006 40；DCY-2006 48；DCY-3006 52

	外形尺寸（ mm）
	DCY-0504 280×380×580；DCY-0506 340×400×670；DCY-1006 370×450×750

	包装尺寸（ mm）
	DCY-0504 355×455×705；DCY-0506 415×485×780 465×545×870
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