上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平低温恒温槽DC-6506
分类：低温恒温槽    更新：2026-11-06
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技术参数
	泵流量
	8L/min

	温度波动度
	+-0.05℃

	分辨率
	0.1℃

	循环方式
	内-外 开口尺寸/槽深(mm)：150*150mm/150mm

	控温范围
	-65℃-95℃



产品介绍
DC-6506 低温恒温槽
产品特点：
· 新设计微电脑精密恒温控制系统
· 进口Pt100 温度传感器
· 设计精心、周密的制冷系统，制冷效率高，降温快，噪音低，震动小
· 设计精密合理的双压缩机，复叠制冷系统和换热系统确保仪器的可靠运行和快速降温
· 人性化设计，二边折叠式把手方便搬动仪器，DC30系列和低于-40℃；恒温槽采用重型带自锁脚轮，便于移动
· 低温槽体采用整体发泡工艺，具有良好的隔热性能，减少了冷量损失。循环搅拌设计保证了槽内液体良好的水平和垂直均匀性，容积20L以上低温槽搅拌泵流量 10L/min，其余8L/min
· 温度波动度±0.05℃，显示分辨率0.1℃
技术参数：

	温度范围 ℃
	DC-0506 -5~95；DC-1006 -10~95；DC-2006 -20~95；DC-3006 -30~95；DC-4006 -40~95；DC-6506 -65~95；DC-8006 -80~95

	内胆容积（ L）
	DC-0506 6

	开口尺寸（ mm）
	DC-0506 150x150

	槽深（ mm）
	DC-0506 150

	净重（ Kg）
	DC-0506 34；DC-1006 37

	毛重（ Kg）
	DC-0506 37；DC-1006 40

	外形尺寸（ mm）
	DC-0506 340×400×670；DC-1006 520×550×1100

	包装尺寸（ mm）
	DC-0506 415×485×780；DC-1006 635×640×1300
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