上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平低温恒温槽DC-3015
分类：低温恒温槽    更新：2026-11-05
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技术参数
	放水装置
	有

	泵流量
	8L/min

	温度波动度
	+-0.05℃

	分辨率
	0.1℃

	循环方式
	内-外 开口尺寸/槽深(mm)：215*180mm/200mm

	控温范围
	-30℃-95℃



产品介绍
功能特点概述：
1、新设计微电脑精密恒温控制系统
2、进口 Pt100 温度传感器
3、设计精心、周密的制冷系统，制冷效率高，降温快，噪音低，震动小
4、设计精密合理的双压缩机复叠制冷系统和换热系统确保仪器的可靠运行和快速降温
5、人性化设计：二边折叠式把手方便搬动仪器， DC30 系列和低于 -40 ℃ 恒温槽采用重型带自锁脚轮，便于移动
6、低温槽体采用整体发泡工艺，具有良好的隔热性能，减少了冷量损失
7、循环搅拌设计保证了槽内液体良好的水平和垂直均匀性，容积 20L 以上低温槽搅拌泵流量 10L /min ，其余 8L /min 温度波动度± 0.05 ℃ ，显示分辨率 0.1 ℃
技术参数：

	温度范围℃
	DC-0506 -5~95；DC-1006 -10~95；DC-2006 -20~95；DC-3006 -30~95；DC-4006 -40~95；DC-6506 -65~95；DC-8006 -80~95

	容积（ L ）
	DC-0506 6；DC-1006 6；DC-2006 6；DC-3006 6；DC-4006 6；DC-6506 6；DC-8006 6

	开口尺寸 (mm)
	DC-0506 150 × 150；DC-1006 150 × 150；DC-2006 150 × 150；DC-3006 150 × 150；DC-4006 150 × 150；DC-6506 150 × 150；DC-8006 150 × 150

	槽深（ mm ）
	DC-0506 150；DC-1006 150；DC-2006 150；DC-3006 150；DC-4006 150；DC-6506 150；DC-8006 150

	外形 尺 寸（ mm ）
	DC-0506 340 × 400 × 670；DC-1006 520 × 550 × 1100
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