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技术参数
	光源
	20W/12V卤钨灯

	光谱带宽
	5nm

	波长范围
	340~1000nm 波长最大允许误差：±3nm

	波长重复性
	≤1.5nm



产品介绍
721型可见分光光度计
本产品适用于对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析，可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生及各科研等单位实验室。 带背光LCD液晶显示屏。 具有自动调0%（T）和100%（T）功能。 具有浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能。

	技术参数
	

	单色器
	自准式单色器，1200线全息光栅

	检测器
	硅光二极管

	光源
	20W/12V卤钨灯

	光谱带宽
	5nm

	波长范围
	340~1000nm

	波长zui大允许误差
	±3nm

	波长重复性
	≤1.5nm

	杂散光
	≤1.0%T（在360nm处）

	测定范围
	T: 0~199.9%T ，A: 0~1.999Abs , F: 0~9999 , C: 0~9999

	透射比zui大允许误差
	±1.0%T

	透射比重复性
	≤±0.3%T

	稳定性
	暗电流＜0.3%T、亮电流＜1.0%T

	电源
	220V±22V 50Hz ±1 Hz

	尺寸
	470×350×200（mm）

	重量
	8kg
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