上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平JA50002电子精密天平 0.01g电子天平5000g/10mg
分类：10mg电子天平    更新：2026-11-09
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技术参数
	秤盘尺寸
	158mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	精度
	10mg

	称量范围
	5000g



产品介绍
JA50002 电子精密天平
产品特点：
· 五键操作，结构简洁，坚固耐用
· 三种输出模式：即时、手动、自动
· 环境温度补偿，交直流两用
· 通过RS232接口实现远程控制
· 卓越的过载/冲击保护功能
· 内置RS232接口
技术参数：

	称量范围（ g）
	JA12002 1200；JA21002 2100；JA31002 3100；JA41002 4100；JA50002 5000

	可读性（ g）
	JA12002 0.01

	重复性（ g）
	JA12002 ±0.01

	线性（ g）
	JA12002 ±0.02

	校准方式
	JA12002 外部校准

	秤盘尺寸（ mm ）
	JA12002 Φ180

	输出接口
	JA12002 RS232

	电源
	JA12002 220V/50Hz

	净重（ Kg ）
	JA12002 2.9

	毛重（ Kg ））
	JA12002 4.0

	天平外形尺寸（ mm ）
	JA12002 195 ×270 ×80（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	JA12002 450 × 310 ×220（长*宽*高）

	工作相对温度
	JA12002 5℃~40℃

	相对湿度
	JA12002 ≤85%
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