上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平JA50K-5
分类：0.5g电子天平    更新：2026-11-02
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技术参数
	秤盘尺寸
	275*327mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	精度
	500mg

	称量范围
	50000g



产品介绍
功能特点概述：
1 、陶瓷可变电容传感器技术
2、背光LCD 显示
3、内置RS232接口
4、过载保护功能
5、重量检测（上下限称重）
6、计数、百分比称重功能
7、克、盎司、克拉等单位转换
技术参数：

	称量范围（ g ）
	JA12K-1 12000；JA16K-1 16000；JA25K-1 25000；JA30K-1 30000；JA50K-5 50000

	可读性 (g)
	JA12K-1 0.1；JA16K-1 0.1；JA25K-1 0.1；JA30K-1 0.1；JA50K-5 0.5

	重复性 ( ≤ g)
	JA12K-1 ± 0.1；JA16K-1 ± 0.1；JA25K-1 ± 0.1；JA30K-1 ± 0.1；JA50K-5 ± 0.5

	线性 ( ≤ g)
	JA12K-1 ± 0.2；JA16K-1 ± 0.2；JA25K-1 ± 0.2；JA30K-1 ± 0.2；JA50K-5 ± 1

	秤盘尺寸（ mm ）
	JA12K-1 275 × 327；JA16K-1 275 × 327；JA25K-1 275 × 327；JA30K-1 275 × 327；JA50K-5 275 × 327

	外形尺寸（ mm ）
	JA12K-1 315 × 370 × 130

	外箱尺寸 (mm)
	JA12K-1 590 × 350 × 430
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