上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平DLX0520-1低温冷却循环机
分类：低温冷却循环机    更新：2026-11-16
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技术参数
	温度范围°C
	5~40 制冷量@20°C:1500W 循环泵最大压力 bar:1 循环泵最大流量 L/min:30



产品介绍
DLX0520-1 低温冷却循环机
产品特点：
· DLX系列低温冷却循环机采用液晶显示微电脑温度控制系统，专业设计的PID数字控制技术极大的提高了控温精度
· 温度波动度达到±0.1℃
· 精心设计的无氟制冷系统制冷效率高，降温快，能长时间工作
· 冷却循环水泵压力，流量可调节
· 大开口液槽实现了一机两用，既可外循环冷却，又可在槽内实验使用，节省了费用和空间
· 仪器广泛应用于原子吸收光谱仪、质谱仪、X射线荧光光谱仪、旋转蒸发仪、发酵装置、生物制药反应釜等
技术参数：

	
	DLX0520-1
	DLX0520-3

	温度范围 ℃
	5~40
	

	制冷量 @20℃（室温）
	2500W
	

	循环泵最大压力 bar
	1
	3

	循环泵最大流量 L/ min
	30
	50

	液槽开口尺寸 /深度（ mm ）
	320 ×230/220
	

	液槽容积（ L)
	20
	

	净重（ Kg ）
	88
	

	毛重（ Kg ）
	113
	

	外形尺寸（ mm ）
	645 × 545 × 1000
	

	包装外形尺寸（ mm ）
	810 ×655 × 1100
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