上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平AE323C分析天平 万分之一电子天平320g/1mg
分类：1mg精密天平    更新：2026-10-27
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技术参数
	秤盘尺寸
	90mm

	校准方式
	内部校准

	精度
	1mg

	称量范围
	320g



产品介绍
AE323C 触摸式彩屏电子天平
产品特点：
· 全彩大屏幕：真彩TFT液晶显示屏，提供丰富的称量显示信息
· 全屏触摸：符合实验室工作习惯，即使戴多双手套也可精确操作
· 用户界面：应用双Metro配色方案，采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳
· 用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程
· 内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务
· 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命
· 玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护
· 全铝制底座设计：防止低频震动，增强称量稳定性
· 输出接口：RS232。 产品
技术参数：

	显示方式
	AE124 4.3寸彩色液晶触摸屏

	可读性（ mg ）
	AE124 0.1；AE224 1

	最大称量值（ g）
	AE124 120；AE224 220；AE124C 120；AE224C 220；AE223 220；AE323 320；AE523 520；AE223C 220；AE323C 320；AE523C 520

	重复性（ mg ）
	AE124 ±0.1；AE224 ±1

	最大允许误差（ mg ）
	AE124 ±0.2；AE224 ±2

	标配校准校码值（ g）
	AE124 100；AE224 200；AE124C 100；AE224C 200；AE223 200；AE323 200；AE523 500；AE223C 200；AE323C 200；AE523C 500

	类型
	AE124 外部校准；AE224 定时、 自动 /手动内/外部校准；AE124C 外部校准；AE224C 定时、 自动 /手动内/外部校准

	秤盘尺寸（ mm ）
	AE124 Φ90

	风罩尺寸（ mm ）
	AE124 160*165*200（长*宽*高）

	天平外形尺寸（ mm ）
	AE124 365*223*338（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	AE124 500*310*450（长*宽*高）

	毛重（ Kg ）
	AE124 7.5

	净重（ Kg ）
	AE124 5.5

	电源
	AE124 DC：12V

	功率
	AE124 12W

	环境温度
	AE124 5~40 ℃

	相对湿度
	AE124 ≤85%
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