上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平AE124J触摸式彩屏天平 电子密度天平120g/0.1mg
分类：电子密度天平    更新：2026-10-31
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技术参数
	秤盘尺寸
	90mm

	适用范围
	液体和固体

	精度
	0.1mg

	称量范围
	120g



产品介绍
AE124J 触摸式密度天平
产品特点：
· 全彩大屏幕：真彩TFT液晶显示屏，提供丰富的称量显示信息
· 全屏触摸：符合实验室工作习惯，即使戴多双手套也可精确操作
· 密度功能：独立应用功能、通过阿基米德排水法的原理可实现液体、固体的密度测定、密度直读、减少了人工换算的繁琐性和人为误差
· 用户界面：应用双Metro配色方案,采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳
· 用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程
· 内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务
· 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命
· 玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护
· 全铝制底座设计：防止低频震动，增强称量稳定性
· 输出接口：RS232。 产品
技术参数：

	显示方式
	AE124J 4.3寸彩色液晶触摸屏

	可读性（ mg ）
	AE124J 0.1；AE224J 1

	最大称量值（ g）
	AE124J 120；AE224J 220；AE323J 320；AE523J 520

	重复性（ mg ）
	AE124J ±0.1；AE224J ±1

	最大允许误差（ mg ）
	AE124J ±0.2；AE224J ±2

	标配校准校码值（ g）
	AE124J 100；AE224J 200；AE323J 200；AE523J 500

	类型
	AE124J 外部校准

	密度测试种类
	AE124J 固体（标准、非标、浮体）、液体（配参考铅锤块）

	秤盘尺寸（ mm ）
	AE124J Φ90

	风罩尺寸（ mm ）
	AE124J 160*165*200（长*宽*高）

	天平外形尺寸（ mm ）
	AE124J 365*223*338（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	AE124J 500*310*450（长*宽*高）

	毛重（ Kg ）
	AE124J 7.5

	净重（ Kg ）
	AE124J 5.5

	电源
	AE124J DC: 12V

	功率
	AE124J 12W

	环境温度
	AE124J 5~40 ℃

	相对湿度
	AE124J ≤85%
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