上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平ESH105 卤素水分测定仪
分类：水分快速测定仪    更新：2026-11-10
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技术参数
	规格
	110g/5mg 读数精度:5mg 秤盘尺寸:Φ 90 加热方式:卤素灯



产品介绍
产品特点： 卤素灯加热 不锈钢加热腔体 温度/时间可调 百分比显示水分含量 百分比吸纳是干燥余量 带背光大液晶屏 技术参数：

	型 号
	ESH105

	规格
	110g/5mg

	读数精度
	5mg

	秤盘尺寸
	Φ 90

	加热方式
	卤素灯

	显示方式
	LCD

	温度设置
	40℃~199℃

	时间设定
	1~99分钟

	ATRO
	100%~999%

	ATRO
	0%~999%

	储存历史
	15组
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