上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平JY5002电子天平 500g/0.01g 电子秤/电子称
分类：10mg电子天平    更新：2026-10-28
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技术参数
	秤盘尺寸
	128mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	10mg

	称量范围
	500g



产品介绍
JY5002 电子天平
产品特点：
· 外观时尚简约，LCD液晶显示屏
· 清零、超载、欠载显示、故障报警
· 有计数等多种功能
· 具有传感器保护和过载保护功能
· 标配RS232接口
技术参数：

	可读性（ g）
	JY1002 0.01

	最大称量值（ g）
	JY1002 100；JY2002 200；JY3002 300；JY5002 500；JY6002 600；JY10002 1000；JY20002 2000

	重复性（ g）
	JY1002 ±0.01

	线性误差（ g）
	JY1002 ±0.02

	标准校码（ g）
	JY1002 100；JY2002 200；JY3002 200；JY5002 200；JY6002 200；JY10002 500；JY20002 1000

	秤盘尺寸（ mm ）
	JY1002 Φ130

	天平外形尺寸（ mm ）
	JY1002 257*295*75（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	JY1002 330*250*130（长*宽*高）

	净重（ Kg ）
	JY1002 1.2

	毛重（ Kg ）
	JY1002 1.7

	校准方式
	JY1002 外校

	稳定时间
	JY1002 ≤3s

	环境温度
	JY1002 5~40 ℃

	相对湿度
	JY1002 ≤85%
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