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LC1620A液相色谱仪
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技术参数
	检测能力
	除了常规的紫外检测器，LC1620A还可配置示差折光检测器和蒸发光散射检测器。



产品介绍
采用浮动柱塞支持机构，提高柱塞、柱塞密封圈的使用寿命。
将CAN总线（即控制器局域网络）引入液相色谱系统中。
自动化的操作：反控工作站，系统设置均可在电脑上完成。
检测能力：除了常规的紫外检测器，LC1620A还可配置示差折光检测器和蒸发光散射检测器。
主要特点
■柱塞杆在线清洗功能：高压恒流泵采用双密封圈设计，清洗缓冲盐，减少关键部件磨损，延长使用寿命。
■流量监控功能：对流动相进行实时监控，双预警设计，当达到设定值时，系统会报警提示或自动停泵，有效保护HPLC系统。
■三种测定方式：双波长检测、波长时间程序和停泵扫描可对应不同测定需求。

	泵的主要参数
	

	高工作压力
	42MPa

	流量范围
	0.001～9.999mL/min

	流量准确度
	≤±1.0%(1mL/min, 水)

	流量稳定性
	≤0.5%RSD

	密封性
	压降

	梯度误差
	≤±2%
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