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技术参数
	GC1290 气相色谱仪采用EPC电子气路控制，与优化设计的柱温箱和进样器相结合。 GC1290 是自动化的气相色谱仪，可实现从样品导入到分析报告，由微机控制和



产品介绍
GC1290 气相色谱仪采用EPC电子气路控制，与优化设计的柱温箱和进样器相结合。
GC1290 是自动化的气相色谱仪，可实现从样品导入到分析报告，由微机控制和管理。大尺寸触摸屏设置与显示，界面友好，操作简洁。
EPC电子气路控制
●GC1290 一体化的EPC模块，具有数字化控制进样器和检测器的气路。
● 可同时安装5个EPC模块，实现12个通道的EPC控制。
● 载气流量精度±5%，流量重复性±0.35%，流量范围200ml/min。且有标准化的大气压和温度补偿，程序压力和流量程序功能。
● EPC电子气路控制技术
多种类型进样口
●GC1290 提供多种进样口选择，包括分流/不分流毛细管进样口、填充柱进样器口、大体积毛细管进样口等。
● 多能安装二个分流/不分流进样口，或一个分流/不分流进样口和一个大体积进样口，或一个毛细管进样口和一个填充柱进样口，均采用EPC控制。
● 分流/不分流进样口，可选择十余种通用型玻璃内衬管。
● 可选配不同位数的自动液体进样器
柱温箱
● 可同时安装两根毛细管柱。
● 控温动态范围从环境温度＋4℃至420℃，温度稳定性可达±0.02℃。支持20阶柱箱升温梯度，通过软件设定还可以任意增加。
工作软件
● **研发的GC软件，可实现GC1290的双向控制及数据处理。
● 中文的工作站软件，采用任务和方法模式，提供灵活多变的组合。
● 符合GMP法规要求：多角色三级用户访问权限；
系统、用户、仪器等活动审计追踪；
支持电子签名。
检测器系列
●GC1290 检测器使用EPC控制。
●GC1290 不仅可连接质谱检测器（MSQ8100），还可选配五种检测器，如FID、TCD、FPD、ECD、NPD等检测器，适合不同样品分析检测的需要。
● 预留MS连接接口，可升级为GTC-MS系统。
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