上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平JA6203电子精密天平
分类：1mg精密天平    更新：2026-10-28
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技术参数
	秤盘尺寸
	Φ138mm

	电源
	220V/50Hz、110V/60Hz

	校准方式
	外部校准

	精度
	1mg

	称量范围
	620g



产品介绍
JA6203 电子精密天平（620g/1mg）
产品特点：
· 超大带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便
· 高灵敏度轻触按键，内藏式下称吊钩
· 过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩
· 显示屏防护罩，提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命
· 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板
· 全量程范围去皮、四级防震、称量速度可调
· 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固
· 计件、百分比称量，克、盎司、克拉等单位转换
· 自动零位跟踪可调、超强过载保护，自动故障诊断
技术参数：

	称量范围（ g）
	JA1003 100；JA1203 120；JA2003 200；JA3003 300；JA4103 410；JA5003 500；JA6203 620；JA10003(触摸屏） 1000

	可读性（ mg ）
	JA1003 1

	重复性（ mg ）
	JA1003 ±1

	线性（ mg ）
	JA1003 ±2

	校准砝码值（ g）
	JA1003 100；JA1203 200；JA2003 300；JA3003 400；JA4103 500；JA5003 1000

	校准方式
	JA1003 外部校准

	秤盘尺寸（ mm ）
	JA1003 Φ90；JA1203 Φ138

	输出接口
	JA1003 RS232

	电源
	JA1003 220V/50Hz、110V/60Hz

	功耗
	JA1003 12W

	净重（ Kg ）
	JA1003 5.5

	毛重（ Kg ）
	JA1003 7.5

	风罩有效容积（ mm ）
	JA1003 165x150x200（长*宽*高）

	天平外形尺寸（ mm ）
	JA1003 365x223x338（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	JA1003 500x310x450（长*宽*高）

	工作相对温度
	JA1003 5℃~40℃

	相对湿度
	JA1003 ≤85%
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