上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平FA324电子分析天平
分类：0.1mg分析天平    更新：2026-10-28
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技术参数
	秤盘尺寸
	Φ90mm

	电源
	220V/50Hz、110V/60Hz

	校准方式
	外部校准

	精度
	0.1mg

	称量范围
	320g



产品介绍
FA324 电子分析天平（320g/0.1mg）
产品特点：
· 操作简便、清晰的液晶显示
· 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便、坚固
· 内藏式下称吊钩，过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩、显示屏防护罩
· 提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命
· 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板
· 全量程范围去皮、四级防震、称量速度可调
· 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固
· 计件、百分比称量
· 自动零位跟踪可调、超强过载保护
技术参数：

	称量范围（ g）
	FA1004 100；FA1104 110；FA124 120；FA1604 160；FA2004 200；FA2104 210；FA224 220；FA324 320；FA2104S 60/210

	可读性（ mg ）
	FA1004 0.1；FA1104 0.1/1

	重复性（ mg ）
	FA1004 ±0.1；FA1104 ±0.1/ ±1

	线性（ mg ）
	FA1004 ±0.2；FA1104 ±0.2/ ±2

	校准砝码值（ g）
	FA1004 100；FA1104 200；FA124 300；FA1604 200

	校准方式
	FA1004 外部校准

	秤盘尺寸（ mm ）
	FA1004 Φ90

	输出接口
	FA1004 RS232

	电源
	FA1004 220V/50Hz、110V/60Hz

	功耗
	FA1004 12W

	净重（ Kg ）
	FA1004 5.5

	毛重（ Kg ）
	FA1004 7.5

	风罩有效容积（ mm ）
	FA1004 165x150x200（长*宽*高）

	天平外形尺寸（ mm ）
	FA1004 365x223x338（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	FA1004 500x310x450（长*宽*高）

	工作相对温度
	FA1004 5℃~40℃

	相对湿度
	FA1004 ≤85%
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