上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平FB324自动内校电子分析天平
分类：0.1mg分析天平    更新：2026-10-28
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技术参数
	秤盘尺寸
	Φ90mm

	电源
	220V/50Hz、110V/60Hz

	校准方式
	定时、自动 /手动内部校准、外部校准

	精度
	0.1mg

	称量范围
	320g



产品介绍
FB324 自动内校电子分析天平（320g/0.1mg）
产品特点：
· 内置砝码自动校准，确保称量结果的准确性
· 操作简便，清晰的液晶显示
· 采用具有良好耐腐蚀，抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便，坚固
· 内藏式下称吊钩过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩
· 显示屏防护罩，提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命
· 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板
· 全量程范围去皮，四级防震，称量速度可调
· 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固
· 计件，百分比称量
· 自动零位跟踪可调，超强过载保护
· 自动故障诊断，多种单位转换
技术参数：

	称量范围（ g）
	FB124 120；FB224 220；FB324 320；FB223 220；FB323 320；FB423 420

	可读性（ mg ）
	FB124 0.1；FB224 1

	重复性（ mg ）
	FB124 ±0.1；FB224 ±1

	线性（ mg ）
	FB124 ±0.2；FB224 ±2

	校准方式
	FB124 定时、自动 /手动内部校准、外部校准

	秤盘尺寸（ mm ）
	FB124 Φ90

	输出接口
	FB124 RS232

	电源
	FB124 220V/50Hz、110V/60Hz

	灵敏度温度漂移
	FB124 ≤±2.0ppm/℃

	净重（ Kg ）
	FB124 5.5

	毛重（ Kg ）
	FB124 7.5

	风罩有效容积（ mm ）
	FB124 165x150x200（长*宽*高）

	天平外形尺寸（ mm ）
	FB124 365x223x338（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	FB124 500x310x450（长*宽*高）

	工作相对温度
	FB124 5℃~40℃

	相对湿度
	FB124 ≤85%
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