上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平ESH32按键式电子水分测定仪
分类：水分快速测定仪    更新：2026-10-28
[image: ]
技术参数
	精度
	2mg

	称量范围
	110g



产品介绍
ESH32 按键式电子水分测定仪（110g/2mg）
产品特点：
· 中/英文测试报告打印
· 水分含量/干重百分比（固含量）/干重显示
· 40~199℃测试温度可调，3~99分钟加热时间可调
· 加热模式/加热温度/测试时间可设
· 450W石英卤素灯，可持续工作5000小时
· PT高精度温度传感器，温控保护系统
· 15组参数设置存储地址，5组测试报告历史存储
· 高精度水平仪+可调节脚
· 精浇筑铝机身+耐高温高分子材料（长效耐温达250℃）
· 两层304不锈钢全镜面加热保温仓
· 加热状态可视磨砂玻璃窗，可时刻观测加热测试状态
· 22mm加热空间，可选体积控制加热组件
技术参数：

	称量范围（ g）
	ESH40 110

	可读性（ mg ）
	ESH40 10；ESH35 5；ESH32 2；ESH31 1

	显示方式
	ESH40 高清 LCD（白底黑字，背光可关）

	传感器
	ESH40 应变片

	样品盘尺寸（ mm ）
	ESH40 Φ90

	净重（ Kg ）
	ESH40 5.8

	毛重（ Kg ）
	ESH40 7.5

	外形尺寸（ mm ）
	ESH40 200x180x380（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	ESH40 490x360x350（长*宽*高）

	工作相对温度
	ESH40 5℃~40℃

	加热方式
	ESH40 卤素灯

	温度传感器
	ESH40 PT-100

	温度范围
	ESH40 40℃~199℃

	温度间隔
	ESH40 1℃

	水分范围
	ESH40 0.00%--100.00%

	水分可读精度
	ESH40 0.20%；ESH35 0.10%；ESH32 0.04%；ESH31 0.01%

	干燥范围
	ESH40 100.00%-0.00%

	干燥可读精度
	ESH40 0.20%；ESH35 0.10%；ESH32 0.04%；ESH31 0.01%

	时间设定
	ESH40 3~99分钟

	储存历史数据
	ESH40 15组
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