上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平ESH124全触摸屏电子水分测定仪
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技术参数
	电源
	AC：220V±10%；50Hz±1Hz

	精度
	0.1mg

	称量范围
	120g



产品介绍
ESH124 全触摸屏电子水分测定仪（120g/0.1mg）
产品特点：
· 操作流程全程提示
· 600W石英卤素灯，可持续工作10000小时
· 加热盖防跌落设计
· 自然空气对流气道设计
· 开盖断电保护装置
· 工作台面板侦测功能
· 专业锄型电源线设计
· 可拆卸式加热灯管设计
技术参数：

	
	ESH122
	ESH123
	ES124

	称量范围（ g）
	120
	
	

	可读性（ mg ）
	5
	1
	0.1

	水分可读精度
	0.01%
	0.01%
	0.001%

	传感器
	电磁力
	
	

	显示方式
	4.3寸 TFT （系统触摸屏）
	
	

	重复性（样品重量）
	±0.5%；±0.2%（2g;10g）
	±0.25%；±0.05%（2g;10g）
	±0.1%；±0.03%（2g;10g）

	测试结果显示
	水分 %M、水分g；干重%S、干重g；干湿比%M/S
	
	

	样品盘尺寸（ mm ）
	Φ100
	
	

	净重（ Kg ）
	5.8
	
	

	毛重（ Kg ）
	7.8
	
	

	外形尺寸（ mm ）
	380x200x210（长*宽*高）
	
	

	包装外形尺寸（ mm ）
	500x310x450（长*宽*高）
	
	

	工作相对温度
	5℃~40℃
	
	

	加热方式
	标准、渐进、阶梯
	
	

	温度范围
	40℃~180℃
	
	

	测量模式
	自动、手动、定时、损失量
	
	

	电源
	AC：220V±10%；50Hz±1Hz
	
	

	功耗
	Max 800W
	
	

	时间设定
	1~99分钟
	
	

	储存历史数据
	36组
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