上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平FA2085十万分之一天平
分类：0.01mg分析天平    更新：2026-10-27
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技术参数
	秤盘尺寸
	Φ90mm

	电源
	AC 230 V、50-60Hz

	校准方式
	外部校准

	精度
	0.1/0.01mg

	称量范围
	210/82g



产品介绍
FA2085 十万分之一天平（210g/82g 0.1mg/0.01mg）
产品特点：
· 超大LCD液晶显示，后置式电磁力传感器，三开门大防风罩，宽敞称量室
· 采用国际上公认的高灵敏度，高稳定性后置式电磁力传感器技术，获得更高的分辨率
· 全自动一键内部校准（仅FB系列天平）：自动定时校准、温度变化自动校准。采用国际上先进的全自动校准技术，全方位消除由于温度、环境、时间等产生的误差，进一步优化天平性能。校准砝码不用人为接触，有效避免由于人为的砝码腐蚀、掉落损伤引起的天平误差
· 光亮和昏暗环境随意切换显示方式，保护视力
· 多种计量单位和计数称量方式，单位转换及数据输出：克、克拉、盎司、计数、百分比称重等，适用于不同计量
· 具有超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、累加/累减、底钩称量（选配底挂钩/静水支架）
· 配有RS232输出接口，可与电脑、打印机等外配，充分满足实验室质量分析之需求
技术参数：

	最大称量值 (双称量)（g）
	FA2035 210/32；FA2055 210/52；FA2085 210/82；FA2125 210/120；FB2035 210/32；FB2055 210/52；FB2085 210/82；FB2125 210/120

	可读性（ mg ）
	FA2035 0.1/0.01

	重复性（ mg ）
	FA2035 ±0.1/ ±0.05

	线性（ mg ）
	FA2035 ±0.2/ ±0.08

	标配校准砝码值（ g）
	FA2035 200

	校准方式
	FA2035 外部校准；FA2055 全自动内部校准

	稳定时间
	FA2035 3秒/15秒

	预热时间
	FA2035 30-45分钟

	秤盘尺寸（ mm ）
	FA2035 Φ90

	工作相对温度
	FA2035 0℃~45℃

	相对湿度
	FA2035 ≤85%（非冷凝）

	电源输入电压
	FA2035 AC 230 V、50-60Hz

	数据接口
	FA2035 RS232

	天平外形尺寸（ mm ）
	FA2035 460 ×205 ×280（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	FA2035 570 × 370 ×450（长*宽*高）

	称量室尺寸（ mm ）
	FA2035 190 × 155 ×210（长*宽*高）

	净重（ Kg ）
	FA2035 9.1

	毛重（ Kg ）
	FA2035 11.3




联系人：15157564050（微信同号）        网址：www.hengping.net
image1.jpg




