上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平计数天平MP6KC
分类：计数天平    更新：2026-10-29
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技术参数
	称量范围
	6000g

	精度
	200mg

	校准方式
	外部校准

	电源
	交直两用

	秤盘尺寸
	238*286mm



产品介绍
MP6KC 计数天平(台秤）
产品特点：
· 三窗（数显、单重、重量显示窗）液晶背光显示
· 交直流两用，内置充电备用电池
· 四级防震，称量速度可调
· 自动零位跟踪可调
· 内置RS232 接口
· 计件功能，多种单位转换
技术参数：

	可读性（ g）
	MP3KC 0.1；MP6KC 0.2；MP15KC 0.5；MP30KC 1

	最大称量值（ Kg ）
	MP3KC 3；MP6KC 6；MP15KC 15；MP30KC 30

	重复性（ g）
	MP3KC ±0.1；MP6KC ±0.2；MP15KC ±0.5；MP30KC ±1

	线性误差（ g）
	MP3KC ±0.2；MP6KC ±0.4；MP15KC ±1；MP30KC ±2

	秤盘尺寸（ mm ）
	MP3KC 238*286

	天平外形尺寸（ mm ）
	MP3KC 285*310*100（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	MP3KC 360*330*160（长*宽*高）

	毛重（ Kg ）
	MP3KC 4.8

	净重（ Kg ）
	MP3KC 4.3

	校准方式
	MP3KC 外校
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