上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平防水天平MP300KD
分类：大称量电子天平    更新：2026-11-01
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技术参数
	秤盘尺寸
	400*500mm

	校准方式
	外部校准

	精度
	10g

	称量范围
	300000g



产品介绍
功能特点概述：
1、大屏幕液晶显示
2、不锈钢秤体
3、不锈钢外壳显示器
4、内置充电备用电池
5、外设防水罩，具有防水防潮特性
技术参数：

	MP30KD
	大称量（kg） 30；可读性（g） 1；重复性 （≤g） ±1；线性 （≤g） ±2；秤盘尺寸 (mm) 400×500；外形尺寸 （mm） 400×670×870

	MP60KD
	大称量（kg） 60；可读性（g） 2；重复性 （≤g） ±2；线性 （≤g） ±4；秤盘尺寸 (mm) 400×500；外形尺寸 （mm） 400×670×870

	MP150KD
	大称量（kg） 150；可读性（g） 5；重复性 （≤g） ±5；线性 （≤g） ±10；秤盘尺寸 (mm) 400×500；外形尺寸 （mm） 400×670×870

	MP300KD
	大称量（kg） 300；可读性（g） 10；重复性 （≤g） ±10；线性 （≤g） ±20；秤盘尺寸 (mm) 400×500；外形尺寸 （mm） 400×670×870




联系人：15157564050（微信同号）        网址：www.hengping.net
image1.jpg




