上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平MP61001J电子静水天平 电子天平6100g/0.1g 防跌落设计
分类：电子静水天平    更新：2026-10-28
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技术参数
	秤盘尺寸
	174*143mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	精度
	100mg



产品介绍
MP61001J 静水力学天平
产品特点：
· 用于固体样品密度、体积的测量
· 专利静水力学装置设计
· 由电子天平与静水力学装置组合而成
· 铸铝静水力学装置坚固可靠
· 防跌落脚设计保证称量的安全
· 人性化万向滑轮设计方便称量操作
技术参数：

	称量范围（ g）
	MP21001J 2100；MP51001J 5100；MP61001J 6100；JA21002J 2100

	可读性（ g）
	MP21001J 0.1；MP51001J 0.01

	重复性（ g）
	MP21001J ±0.1；MP51001J ±0.01

	线性（ g）
	MP21001J ±0.2；MP51001J ±0.02

	秤盘尺寸（ mm ）
	MP21001J 174X143；MP51001J Φ180

	输出接口
	MP21001J RS232

	工作相对温度
	MP21001J 5℃~40℃

	相对湿度
	MP21001J ≤85%
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