上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平JA30K-1
分类：0.1g电子天平    更新：2026-11-02
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技术参数
	秤盘尺寸
	275*327mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	精度
	100mg

	称量范围
	30000g



产品介绍
JA30K-1 精密工业台秤
产品特点：
· RS232数据接口
· 全电压电源适配器
· 有计数、百分比称重等多种功能；功能扩展：外挂式显示
技术参数：

	称量范围（ Kg ）
	JA10K-1 10；JA20K-1 20；JA30K-1 30；JA50K-1 50

	可读性（ g）
	JA10K-1 0.1

	重复性（ g）
	JA10K-1 ±0.1

	线性误差（ g）
	JA10K-1 ±0.2

	检定分度值
	JA10K-1 1g

	秤盘尺寸（ mm ）
	JA10K-1 336*242

	天平外形尺寸（ mm ）
	JA10K-1 340*370*140

	包装外形尺寸（ mm ）
	JA10K-1 450*450*250（长*宽*高）

	净重（ Kg ）
	JA10K-1 7.5

	毛重（ Kg ）
	JA10K-1 8
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