上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平MP2000D 2000g/0.05g
分类：0.05g电子天平    更新：2026-11-16
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技术参数
	秤盘尺寸
	174*143mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	精度
	50mg

	称量范围
	2000g



产品介绍
功能特点概述：
1、柔和背光液晶显示
2、内置RS232接口
3、内置下称吊钩
4、秤盘尺寸：174×143
5、称量迅速，稳定性高
6、全量程范围去皮
7、四级防震，称量速度可调
8、计件、百分比称量
9、自动零位跟踪可调
10、自动校准
11、自动故障诊断
12、过载保护
13、克、盎司、克拉等单位转换
技术参数：

	MP2000D
	大称量（ g ） 2000；可读性 （ g ） 0.05；重复性 （≤ g ） ± 0.05；线性 （≤ g ） ± 0.1；毛重 (kg) 2.8；净 重 (kg) 1.9；外形尺寸（ mm ） 190 × 250 × 75

	MP21001
	大称量（ g ） 2100；可读性 （ g ） 0.1；重复性 （≤ g ） ± 0.1；线性 （≤ g ） ± 0.2；毛重 (kg) 2.8；净 重 (kg) 1.9

	MP31001
	大称量（ g ） 3100；可读性 （ g ） 0.1；重复性 （≤ g ） ± 0.1；线性 （≤ g ） ± 0.2；毛重 (kg) 2.8；净 重 (kg) 1.9

	MP41001
	大称量（ g ） 4100；可读性 （ g ） 0.1；重复性 （≤ g ） ± 0.1；线性 （≤ g ） ± 0.2；毛重 (kg) 2.8；净 重 (kg) 1.9

	MP51001
	大称量（ g ） 5100；可读性 （ g ） 0.1；重复性 （≤ g ） ± 0.1；线性 （≤ g ） ± 0.2；毛重 (kg) 2.8；净 重 (kg) 1.9

	MP61001
	大称量（ g ） 6100；可读性 （ g ） 0.1；重复性 （≤ g ） ± 0.1；线性 （≤ g ） ± 0.2；毛重 (kg) 2.8；净 重 (kg) 1.9
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