上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平MP61001
分类：0.1g电子天平    更新：2026-10-27
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技术参数
	秤盘尺寸
	174*143mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	精度
	100mg

	称量范围
	6100g



产品介绍
MP61001 电子天平（方盘）
产品特点：
· 称量迅速，稳定性高，称量速度九级可调
· 柔和背光液晶显示
· 自动零位跟踪可调
· 交直流两用、标配可充式高聚能锂电池
· 全量程范围去皮、带水准器
· 标配RS232接口
技术参数：

	最大称量值（ g）
	MP31001 3100；MP51001 5100；MP61001 6100；MP6000 6000

	可读性（ g）
	MP31001 0.1；MP51001 1

	重复性（ g）
	MP31001 ±0.1；MP51001 ±1

	线性（ g）
	MP31001 ±0.2；MP51001 ±2

	校准方式
	MP31001 外部校准

	秤盘尺寸（ mm ）
	MP31001 180 × 156

	天平外形尺寸（ mm ）
	MP31001 257 × 195 ×75

	包装外形尺寸（ mm ）
	MP31001 330 ×250×130

	净重（ Kg ）
	MP31001 1.7

	毛重（ Kg ）
	MP31001 2.2

	环境温度
	MP31001 5~40 ℃

	相对湿度
	MP31001 ≤85%
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