上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平MP10K
分类：1g电子天平    更新：2026-10-31
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技术参数
	秤盘尺寸
	174*143mm

	电源
	交流电

	校准方式
	外部校准

	精度
	1g

	称量范围
	10000g



产品介绍
特点
称量迅速，稳定性高 柔和背光液晶显示 RS232接口（可选） 内置式下称吊钩（可选）
功能
四级防震，称量速度可调 全量程范围去皮 自动零位跟踪可调 自动校准 自动故障诊断
超强过载保护 计件、百分比称重功能 克、盎司、克拉等单位转换
MP2000D MP21001 MP31001 MP41001 MP51001 MP61001
称量范围(g) 2000 2100 3100 4100 5100 6100
可读性(g) 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
重复性(≤g) ±0.05 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
线性(≤g) ±0.1 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2
秤盘尺寸(mm) 174×143
MP2000 MP6000 MP10K
称量范围(g) 2000 6000 10000
可读性(g) 1 1 1
重复性(≤g) ±1 ±1 ±1
线性(≤g) ±2 ±2 ±2
秤盘尺寸(mm) 174×143
外形尺寸：190*250*75(mm)
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