上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平JY2003
分类：1mg精密天平    更新：2026-10-27
[image: ]
技术参数
	秤盘尺寸
	80mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	1mg

	称量范围
	200g



产品介绍
JY2003 电子天平
产品特点：
· 带水准器、防风罩
· 标配RS232接口
技术参数：

	
	JY1003
	JY2003
	JY3003

	可读性（ mg ）
	1
	
	

	最大称量值（ g）
	100
	200
	300

	重复性（ mg ）
	±1
	
	

	线性误差（ mg ）
	±2
	
	

	标准校码（ g）
	100
	200
	200

	秤盘尺寸（ mm ）
	Φ130
	
	

	防风罩尺寸（ mm ）
	175*145*88（内）
	
	

	天平外形尺寸（ mm ）
	257*295*75（长*宽*高）
	
	

	包装外形尺寸（ mm ）
	330*250*130（长*宽*高）
	
	

	净重（ Kg ）
	1.2
	
	

	毛重（ Kg ）
	1.7
	
	

	校准方式
	外校
	
	

	稳定时间
	≤3s
	
	

	环境温度
	5~40 ℃
	
	

	相对湿度
	≤85%
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