上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平YP602N电子天平 600g/0.01g 电子秤/电子称
分类：10mg电子天平    更新：2026-11-07
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技术参数
	秤盘尺寸
	128mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	10mg

	称量范围
	620g



产品介绍
YP602N 电子天平
产品特点：
· 带水准器、防风罩
· 标配RS232接口
技术参数：

	可读性（ g）
	YP102N 0.01

	最大称量值（ g）
	YP102N 100；YP202N 200；YP502N 500；YP602N 600；YP1002N 1000

	重复性（ g）
	YP102N ±0.01

	线性误差（ g）
	YP102N ±0.02

	标准校码（ g）
	YP102N 100；YP202N 200；YP502N 200；YP602N 200；YP1002N 500

	秤盘尺寸（ mm ）
	YP102N Φ130

	防风罩尺寸（ mm ）
	YP102N 175*145*88（内）

	天平外形尺寸（ mm ）
	YP102N 257*295*75（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	YP102N 330*250*130（长*宽*高）

	净重（ Kg ）
	YP102N 1.2

	毛重（ Kg ）
	YP102N 1.7

	校准方式
	YP102N 外校

	稳定时间
	YP102N ≤2s

	环境温度
	YP102N 5~40 ℃

	相对湿度
	YP102N ≤85%
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