上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平YP3001N
分类：0.1g电子天平    更新：2026-11-02
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技术参数
	秤盘尺寸
	125*160mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	100mg

	称量范围
	3000g



产品介绍
功能特点概述：
1、选配双面显示功能
2、秤盘128mm
3、液晶背光显示
4、称重稳定时间≤3s
5、交直流两用
6、计数功能
7、克、克拉、英镑、盎司四种转换方式
技术参数：

	JY1002
	大称量（g） 100；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1；外形尺寸（mm） 200×265×95

	JY2002
	大称量（g） 200；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	JY3002
	大称量（g） 300；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	JY5002
	大称量（g） 500；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	JY6002
	大称量（g） 600；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	JY10002
	大称量（g） 1000；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	JY20002
	大称量（g） 2000；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	YP601N
	大称量（g） 600；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	YP1201N
	大称量（g） 1200；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	YP2001N
	大称量（g） 2000；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1

	YP3001N
	大称量（g） 3000；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1
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