上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平YP5001N
分类：0.1g电子天平    更新：2026-10-27
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技术参数
	秤盘尺寸
	145*160mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	100mg

	称量范围
	5000g



产品介绍
功能特点概述：
1、交直流两用
2、带水准器
3、液晶背光显示
4、秤盘250*180mm
5、系统单键操作无需切换
6、计数功能
7、自动校准
8、全量程去皮
9、单位转换
技术参数：

	YP5001N
	大称量（g） 5000；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净重 (kg) 1.1；外形尺寸（mm） 250*300*120

	YP6001N
	大称量（g） 6000；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净重 (kg) 1.1；外形尺寸（mm） 250*300*120
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