上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平YP2000N
分类：1g电子天平    更新：2026-10-30
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技术参数
	秤盘尺寸
	145*160mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	1g

	称量范围
	2000g



产品介绍
特点
交直流两用 带水准器 液晶背光显示 内置RS232接口 配校准砝码（可选）
功能
系统单键操作无需切换 计数功能 自动校准 全量程去皮 单位转换

	称量范围(g)
	YP2001N 2000；YP3001N 3000；YP5001N 5000；YP6001N 6000；YP2000N 2000；YP6000N 6000

	可读性(g)
	YP2001N 0.1；YP3001N 0.1；YP5001N 0.1；YP6001N 0.1；YP2000N 1；YP6000N 1

	重复性(≤g)
	YP2001N ±0.1；YP3001N ±0.1；YP5001N ±0.1；YP6001N ±0.1；YP2000N ±1；YP6000N ±1

	线性(≤g)
	YP2001N ±0.2；YP3001N ±0.2；YP5001N ±0.2；YP6001N ±0.2；YP2000N ±2；YP6000N ±2

	秤盘尺寸(mm)
	YP2001N 145×160



外形尺寸：175*240*85(mm)
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