上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平YP15KN
分类：1g电子天平    更新：2026-10-30
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技术参数
	秤盘尺寸
	238*286mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	1g

	称量范围
	15000g



产品介绍
功能特点概述：
1、交直流两用
2、带水准器
3、液晶背光显示
4、内置RS232接口
5、配校准砝码（可选）
6、系统单键操作无需切换
7、计数功能
8、自动校准
9、全量程去皮
10、单位转换
技术参数：

	称量范围（g）
	YP10K-1 10000；YP15K-1 15000；YP20K-1 20000；YP10KN 10000；YP15KN 15000；YP20KN 20000；YP30KN 30000

	可读性(g)
	YP10K-1 0.1；YP15K-1 0.1；YP20K-1 0.1；YP10KN 1；YP15KN 1；YP20KN 1；YP30KN 1

	重复性(≤g)
	YP10K-1 ±0.1；YP15K-1 ±0.1；YP20K-1 ±0.1；YP10KN ±1；YP15KN ±1；YP20KN ±1；YP30KN ±1

	线性(≤g)
	YP10K-1 ±0.2；YP15K-1 ±0.2；YP20K-1 ±0.2；YP10KN ±2；YP15KN ±2；YP20KN ±2；YP30KN ±2

	秤盘尺寸（mm）
	YP10K-1 238×286；YP15K-1 238×286；YP20K-1 238×286；YP10KN 238×286；YP15KN 238×286；YP20KN 238×286；YP30KN 238×286

	毛重 ( kg)
	YP10K-1 3.9

	净重 (kg)
	YP10K-1 3.3

	外形尺寸（mm）
	YP10K-1 320×315×130

	外箱尺寸 (mm)
	YP10K-1 360×330×160
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