上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平MP32002电子天平
分类：10mg电子天平    更新：2026-10-28
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技术参数
	称量范围
	3200g

	精度
	10mg



产品介绍
MP32002 电子天平（3200g/10mg）
产品特点：
· 称量迅速，稳定性高，称量速度九级可调
· 柔和背光液晶显示
· 自动零位跟踪可调
· 交直流两用、标配可充式高聚能锂电池
· 全量程范围去皮、带水准器
· 标配RS232接口
技术参数：

	最大称量值（ g）
	MP1002 100；MP2002 200；MP3002 300；MP5002 500；MP2001 200；MP6001 600；MP10001 1000；MP12001 1200；MP21001 2100

	可读性（ g）
	MP1002 0.01；MP2002 0.1

	重复性（ g）
	MP1002 ±0.01；MP2002 ±0.1

	线性（ g）
	MP1002 ±0.02；MP2002 ±0.2

	是否标配砝码（ Kg ）
	MP1002 是；MP2002 否

	校准方式
	MP1002 外部校准

	秤盘尺寸（ mm ）
	MP1002 Φ130

	天平外形尺寸（ mm ）
	MP1002 257 × 195 ×75

	包装外形尺寸（ mm ）
	MP1002 330 ×250×130

	净重（ Kg ）
	MP1002 1.2

	毛重（ Kg ）
	MP1002 1.7

	环境温度
	MP1002 5~40 ℃

	相对湿度
	MP1002 ≤85%
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