上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平电子天平MP60K
分类：大称量电子天平    更新：2026-10-27
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技术参数
	秤盘尺寸
	420*520mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	5g

	称量范围
	60000g



产品介绍
MP60K 大称量电子天平
产品特点：
· 外观时尚简约，LCD 液晶显示屏
· 可在全量程范围内去皮，清零
· 超载保护，欠载显示，故障报警
· 有计数、百分比称重等多种功能
· 可选配专用RS232 串口通讯线
· 可选配天平专用打印机
技术参数：

	可读性（ g）
	MP 60K-1 1；MP 100K-1 5；MP60K 10

	最大称量值（ Kg ）
	MP 60K-1 60；MP 100K-1 100；MP60K 60；MP100K 100；MP150K 150；MP200K 200；MP300K 300

	重复性（ g）
	MP 60K-1 ±1；MP 100K-1 ±5；MP60K ±10

	线性误差（ g）
	MP 60K-1 ±2；MP 100K-1 ±10；MP60K ±20

	校准砝码（ Kg ）
	MP 60K-1 50；MP 100K-1 50；MP60K 50；MP100K 50；MP150K 100；MP200K 100；MP300K 200

	秤盘尺寸（ mm ）
	MP 60K-1 400*500

	包装外形尺寸（ mm ）
	MP 60K-1 860*465*200（长*宽*高）

	毛重（ Kg ）
	MP 60K-1 12

	净重（ Kg ）
	MP 60K-1 10

	校准方式
	MP 60K-1 外校

	稳定时间
	MP 60K-1 ≤2s
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