上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平计数天平MP60KC
分类：计数天平    更新：2026-11-01
[image: ]
技术参数
	秤盘尺寸
	420*520mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	5g

	称量范围
	60000g



产品介绍
MP60KC 计数天平（磅秤）
产品特点：
· 三窗(数显、单重、重量显示窗)
· 交直流两用、内置充电备用电池
· 内置 RS232 接口
技术参数：

	可读性（ g）
	MP60KC-1 1；MP100KC-1 5；MP60KC 10；MP100KC 20

	最大称量值（ Kg ）
	MP60KC-1 60；MP100KC-1 100；MP60KC 60；MP100KC 100；MP200KC 200；MP300KC 300

	重复性（ g）
	MP60KC-1 ±1；MP100KC-1 ±5；MP60KC ±10；MP100KC ±20

	线性误差（ g）
	MP60KC-1 ±2；MP100KC-1 ±10；MP60KC ±20；MP100KC ±40

	秤盘尺寸（ mm ）
	MP60KC-1 420*520；MP100KC-1 450*650

	天平外形尺寸（ mm ）
	MP60KC-1 412*670*1010（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	MP60KC-1 500*900*200（长*宽*高）

	毛重（ Kg ）
	MP60KC-1 21

	净重（ Kg ）
	MP60KC-1 19.5

	校准方式
	MP60KC-1 外校
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