上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平计数天平MP150KC
分类：计数天平    更新：2026-11-01
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技术参数
	秤盘尺寸
	420*520mm

	电源
	交直两用

	校准方式
	外部校准

	精度
	10g

	称量范围
	150000g



产品介绍
功能特点概述：
1、三窗（数显、单重、重量显示窗）液晶背光显示
2、内置充电备用电池
3、内置RS232接口
4、单位转换
技术参数：

	称量范围（Kg）
	MP60KC-1 60；MP100KC-1 100；MP60KC 60；MP100KC 100；MP150KC 150；MP200KC 200；MP300KC 300

	可读性(g)
	MP60KC-1 1；MP100KC-1 1；MP60KC 5；MP100KC 5；MP150KC 10；MP200KC 10；MP300KC 20

	重复性(≤g)
	MP60KC-1 ±1；MP100KC-1 ±1；MP60KC ±5；MP100KC ±5；MP150KC ±10；MP200KC ±10；MP300KC ±20

	线性(≤g)
	MP60KC-1 ±2；MP100KC-1 ±2；MP60KC ±10；MP100KC ±10；MP150KC ±20；MP200KC ±20；MP300KC ±40

	秤盘尺寸（mm）
	MP60KC-1 420×520；MP100KC-1 420×520；MP60KC 420×520；MP100KC 420×520；MP150KC 420×520；MP200KC 420×520；MP300KC 420×520

	毛重 ( kg)
	MP60KC-1 21.0

	净重 (kg)
	MP60KC-1 19.5

	外形尺寸（mm）
	MP60KC-1 412×670×1010

	外箱尺寸 (mm)
	MP60KC-1 500×900×200
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